
DTPM FW Update SOP

1. Download DTPM FW package and extract all files. Then check all files as below are included.

一張含有 文字, 字型, 行, 數字 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。

1. Plug-in AC adaptor, Win + R then enter CMD.
2. Enter cd + extract file path in command line.
3. Execute UpdateDtpmFW.bat
4. Press any key to close this window.
5. Restart NB manually.



一張含有 文字, 筆記型電腦, 電腦, 顯示裝置 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。

1. After restart, check the DTPM FW version.
   1. Device Manager
   2. Win+R then enter TPM.MSC

一張含有 螢幕擷取畫面, 文字 的圖片

AI 產生的內容可能不正確。